北京印刷学院动火作业安全许可证

	                                           申请动火部门
	
	编号
	

	作业单位
	
	动火地点
	

	作业内容
	
	看火人
	

	动火人
	
	证件类别
	
	证件号
	

	动火人
	
	证件类别
	
	证件号
	

	动火分析结果
	采样检测时间
	采样点
	可燃气体含量
	有毒气体含量
	分析人员签字

	
	
	
	
	
	

	动火时间
	____年____月____日____时____分至____月 ___日____时_____分止

	安全处理措施
	

	动火现场有无

易燃易爆物
	
	是否符合动火

安全管理制度
	

	动火现场采取的安全措施
	1、灭火器材（     ）  2、水（     ）  3、沙子（     ）

	消防措施
	1、动火操作人员应严格执行有关电气焊、喷灯操作消防安全管理制度。

2、动火前，要对动火点周围五米以内易燃物清理干净或采取隔离措施，配备动火人员和灭火器材具、水、沙子等。室外五级风以上停止明火作业。

3、高空焊割作业，在操作部位的下方，应无易燃物，并有防护措施。

4、动火点要保持安全距离，不得与保温施工、油（木）工施工等其他危险性施工交叉作业。

5、作业结束检查无遗留火种后，拉闸断电，关闭乙炔、氧气瓶等阀门，待工件冷却后离开。

	作业人员确认：

签字：      时间：
	作业单位安全员意见：

签字：      时间：
	作业单位负责人意见：

签字：      时间：

	作业区域负责人意见：

签字：      时间：
	动火部门负责人意见：

 签字：      时间：
	安稳处意见：

签字：      时间：

	完工验收时间
	           年    月    日    时
	验收人员签字：

	动火证交回时间
	           年    月    日    时
	接收人员签字：


《动火证》一式两份，原件由安稳处留存，复印件由动火现场作业人员持有备查，动火作业完成后3日内上交安稳处，不按时上交或丢失一份动火证对动火作业单位罚款500元。
动火作业安全提示

凡经批准的动火作业，动火前要做到“八不”，动火中要做到“四要”，动火后要做到“一清”。

一、“八不”

1、防火、灭火设施不落实不动火。

2、周围的易燃杂物未清除不动火。

3、附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火。

4、凡盛过油类等易燃物质未采取安全防范措施不动火。

5、凡储存易燃、易爆物品场所，未经排除易燃、易爆危险不动火。

6、在高空焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清除不动火。

7、电、气焊工安全保护不健全不动火。

8、电、气焊工没有有效证件不动火。

二、“四要”

1、动火前要指定现场安全负责人。

2、现场安全负责人和动火人员必须注意动火情况，发现不安全苗头要立即停止动火。

3、发生火灾、爆炸事故时要及时扑救。

4、动火人员要严格执行安全操作规程。

三、“一清”

动火人员和现场安全负责人在动火后，应彻底清理现场火种，确保没有隐患才能离开现场。
